EuroGarden en Yamabiko introduceren twee nieuwe tophandle kettingzagen van ECHO voor het zwaardere werk
EuroGarden en ECHO, toonaangevend producent van professioneel tuin- en bosbouwgereedschap, breiden het assortiment ECHO 56eFORCE batterijplatform uit met twee innovatieve tophandle-kettingzagen: de DCS-3500T en de DCS-3000T. Beide modellen combineren Japanse technologie met krachtige prestaties en een ergonomisch ontwerp, speciaal ontwikkeld voor professionele boomverzorgers en veeleisende gebruikers.

ECHO DCS-3500T – Tophandle kettingzaag voor professionele boomverzorging
De DCS-3500T behoort tot de ECHO X-Series en is de krachtigste accu-tophandle kettingzaag in het ECHO assortiment. Met een uitzonderlijk laag gewicht van slechts 2,2 kg (excl. accu) en een indrukwekkende kettingsnelheid biedt dit model maximale wendbaarheid en werkcomfort in alle posities.
· Kenmerken: nieuwe 2-staps veiligheidstechnologie met eenvoudige bediening met 1 vinger, grotere zaagspike voor optimale controle, oliepomp regelbaar vanaf de bovenzijde, gepatenteerde QuickDraw-beugel, verbeterde roterende kettingvanger en luchtinlaatfilter voor langere levensduur.
· Specificaties: standaard uitgerust met een Oregon 80TXL zaagketting en een 35 cm Speed Cut Nano zaagblad, effectieve zaagautonomie tot 51 minuten (afhankelijk van accu). Krachtig koppel voor zware snoei- en verwijderingstaken.
Compatibel met:
· de 2,5 Ah (126 Wh) accu – LBP-56V125.
· de 5 Ah (252 Wh) accu – LBP-56V250.
· vorige modellen accu’s uit het ECHO 50V / 56V assortiment.
Dit model is speciaal ontwikkeld voor veeleisende professionals die kracht, veiligheid en duurzaamheid verwachten bij intensieve werkzaamheden.


ECHO DCS-3000T – Universele Tophandle-kettingzaag
De DCS-3000T is een veelzijdige en betaalbare accu-kettingzaag met hoog koppel en een compact ontwerp. Dankzij de krachtige, onderhoudsvrije borstelloze motor levert dit model uitstekende zaagprestaties, ideaal voor zowel licht als zwaarder snoeiwerk.
· Kenmerken: compatibel met beide accu’s: licht of krachtig, transparante olietank voor niveauzicht, ergonomische handgreep met duim- en handpalmondersteuning, gepatenteerde QuickDraw-beugel en diagonale handgreep met lanyardhaak.
· Specificaties: standaard uitgerust met een Oregon 80TXL zaagketting en een 30 cm Speed Cut Nano zaagblad, kettingsnelheid tot 21 m/s en een drooggewicht van slechts 3,0 kg (excl. accu).
Compatibel met:
· de 2,5 Ah (126 Wh) accu – LBP-56V125.
· de 5 Ah (252 Wh) accu – LBP-56V250.
· vorige modellen accu’s uit het ECHO 50V / 56V assortiment.
De DCS-3000T is een perfecte instapkettingzaag voor beginnende boomverzorgers of een betrouwbaar back-upzaag voor professionele arboristen.

Beschikbaarheid
De nieuwe ECHO DCS-3000T en DCS-3500T zijn vanaf nu beschikbaar via het officiële ECHO distributienetwerk.
De ECHO 56eFORCE DCS-3500T is verkrijgbaar vanaf € 552,89 excl. BTW en de DCS-3000T vanaf € 280,17 excl. BTW (beide geleverd zonder accu en lader) bij de erkende ECHO dealer in uw regio.
U vindt een ECHO-dealer via www.echodependonit.com.

